Hector Osiris Murguía Ramirez

211219764

Fecha de entrega 10/26/16

Sección: D14

**Practica 5**

Para la practica 5 al encontrar el modo de direccionamiento se convierte el numero decimal en hexadecimal, se rellena los espacios faltantes con el método FillContLoc(Usado previamente) y se manda a llamar el método “Bytes” con el cual se asignan los bytes dependiendo el modo de direccionamiento, al entrar verifica cual es modo de direccionamiento que se buscara y al encontrase se hace el respectivo procedimiento el cual concatenara el código maquina encontrado en la búsqueda.

Para verificar los operandos representados con etiquetas del modo de direccionamiento extendido

Se manda a llamar el método TabsimCheck2 para buscar la etiqueta que contiene la línea actual con etiqueta, al encontrarla regresa el contloc generado de la etiqueta y lo manda al método Bytes para buscar el código máquina y concatenarlo con el, si la línea actual no tiene etiqueta no entra y continua con el valor previamente asignado para guardarlo en el archivo instrucciones.